服务器设备采购询价公告
 
各潜在供应商：
根据我公司业务发展需要，现对服务器设备采购项目进行公开询价，欢迎具备合法资质、履约能力的供应商前来报价，具体事宜公告如下： 
一、项目概况
1.项目名称：服务器设备采购项目
2.采购单位：山东数字出版传媒有限公司
3.交货地点：青岛市黄岛区辛安街道办辛安河路南下庄，中国电信集团有限公司云计算青岛基地-西北门
4.交货工期：合同签订后 10个工作日内完成送货
5.资金来源：企业自筹资金
二、采购需求
本次采购服务器共计 6台，核心技术要求如下： 
	
	宝德
型号
	客户
型号
	详细配置 
	数量

	1
	PR210K-行业
	PR210K
	鲲鹏双路服务器
	6

	
	
	
	平台
	1 X 12*3.5英寸硬盘直通 2U标准机箱,K22R-02
	

	
	
	
	平台
	1 X 鲲鹏服务器主板 S920X00-5250 2*(鲲鹏920 5250,48Core@2.6GHz,16DIMM)(含华为BMC硬件监控软件V2.0)
	

	
	
	
	企业级内存
	16 X 32GB/DDR4/RDIMM内存-ECC
	

	
	
	
	企业级SSD
	2 X 480G-SATA SSD-读取密集型-2.5寸（无托架）
	

	
	
	
	阵列卡
	1 X 9440-8i RAID标卡-PCIE 3.0 X8 -no cache-RAID 0,1,10支持边带管理
	

	
	
	
	网卡
	1 X TM210/4*GE 接口卡
	

	
	
	
	网卡
	2 X SP681-以太网卡-25GE-双端口-SFP28(不含光模块)-PCIE 3.0 x8-BP-R/02315ANX
	

	
	
	
	IO模组
	1 X 3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组/ 02312VXU
	

	
	
	
	其余配件
	2 X 2.5英寸硬盘托架
	

	
	
	
	其余配件
	2 X 硬盘转接支架-3.5安装2.5寸
	

	
	
	
	其余配件
	1 X 2U静态滑轨套件（导轨）
	

	
	
	
	其余配件
	4 X 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC)/02311KNR
	

	
	
	
	电源
	2 X 电源-PAC900S12-B3-服务器900W 3.0 版本交流电源/02314PDL
	


质保要求：原厂整机3年及以上上门保修服务 。
三、供应商资格要求
1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2.具备服务器销售及供货能力；
3.近2年内具有同类服务器项目供货业绩（可附合同复印件）；
4.本次询价不接受联合体报价，不得转包、分包。
四、报价文件组成（需加盖公章）
1.报价函（附件一）； 
2.营业执照扫描件；
3.详细设备技术参数偏离表（附件二）；
4.售后服务方案、质保承诺；
5.供货周期；
6.同类项目业绩证明（可选）。
五、报价时间及提交方式
1.报价截止时间：2026年6月15日17时（逾期报价无效）。
2.提交方式：请将加盖公章的纸质报价文件送达本公司或将加盖公章的PDF报价文件发送至邮箱：282434427@qq.com。
3.邮件命名格式：【服务器报价】+公司名称。
六、评审原则
我方将在报价截止后，结合报价合理性、设备品牌品质、质保服务、供货周期、企业实力综合择优确定成交供应商，并非最低价中标。
七、联系方式
采购人：山东数字出版传媒有限公司
联系人：李俊美
联系电话：82092998
联系地址：济南市市中区英雄山路189号新华大厦A座611室
 
山东数字出版传媒有限公司
2026年6月10日
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附件一：
致：山东数字出版传媒有限公司
根据贵司发布的《服务器设备采购询价公告》，我单位已充分了解本次采购全部要求，自愿参与本次询价报价。现结合我司供货能力、技术参数、售后服务等内容，郑重报价如下：
一、报价总说明
1.本报价为      含税、含运费、含送货上门。
2.税率：      %，发票类型：增值税专用发票。
3.本报价有效期：自报价之日起 30个日历天。
4.完全响应贵司询价要求，无参数负偏离、无隐性收费。
二、设备明细及报价清单
	
	宝德型号
	客户型号
	详细配置 
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	PR210K-行业
	PR210K
	鲲鹏双路服务器
	6
	
	

	
	
	
	平台
	1 X 12*3.5英寸硬盘直通 2U标准机箱,K22R-02
	
	
	

	
	
	
	平台
	1 X 鲲鹏服务器主板 S920X00-5250 2*(鲲鹏920 5250,48Core@2.6GHz,16DIMM)(含华为BMC硬件监控软件V2.0)
	
	
	

	
	
	
	企业级内存
	16 X 32GB/DDR4/RDIMM内存-ECC
	
	
	

	
	
	
	企业级SSD
	2 X 480G-SATA SSD-读取密集型-2.5寸（无托架）
	
	
	

	
	
	
	阵列卡
	1 X 9440-8i RAID标卡-PCIE 3.0 X8 -no cache-RAID 0,1,10支持边带管理
	
	
	

	
	
	
	网卡
	1 X TM210/4*GE 接口卡
	
	
	

	
	
	
	网卡
	2 X SP681-以太网卡-25GE-双端口-SFP28(不含光模块)-PCIE 3.0 x8-BP-R/02315ANX
	
	
	

	
	
	
	IO模组
	1 X 3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组/ 02312VXU
	
	
	

	
	
	
	其余配件
	2 X 2.5英寸硬盘托架
	
	
	

	
	
	
	其余配件
	2 X 硬盘转接支架-3.5安装2.5寸
	
	
	

	
	
	
	其余配件
	1 X 2U静态滑轨套件（导轨）
	
	
	

	
	
	
	其余配件
	4 X 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC)/02311KNR
	
	
	

	
	
	
	电源
	2 X 电源-PAC900S12-B3-服务器900W 3.0 版本交流电源/02314PDL
	
	
	

	合计(元)
	
	


质保服务：原厂整机质保三年  
合计总价（含税大写） 人民币：_____________元整     
合计总价（小写） ¥___________元      
三、供货周期
合同签订后 10个工作日内完成全部设备送货、到货验收交付。
四、质量及质保承诺
1.所有设备为全新原厂正品、未拆封、国行正规渠道，绝非翻新、返修、工包设备。
2.提供原厂整机____年上门质保服务，全国联保，可官网序列号查询。
3.设备到货如出现型号不符、质量问题、故障问题，我司无条件免费更换新机，并承担全部损失。
五、售后技术服务承诺
2.质保期内7×24小时技术咨询服务，故障响应不超过2小时，重大故障上门处理。
3.免费提供驱动、固件、常规技术指导，保障设备稳定运行。
六、付款方式响应
完全响应贵公司的付款方式。
七、其他承诺
1.我单位资质齐全，具备独立法人资格，无失信、无招投标不良记录。
2.本项目不转包、不分包，全部由我司直接供货及服务。
3.本报价资料真实有效，如有虚假，自愿取消参选资格并承担相应责任。
特此报价！
 
报价单位（公章）：____________________
 
法定代表人/授权代表人（签字）：________
 
联系电话：____________________________
 
日期：______年____月____日










附件二：
技术参数偏离表
项目名称：服务器设备采购项目
报价单位：______
填表说明：
1.无偏离：完全满足采购方技术参数要求；
2.正偏离：设备参数优于采购方要求；
3.负偏离：设备参数低于采购方要求（本次询价禁止负偏离）。
 
总体偏离承诺
本单位所投设备全部满足采购需求，无任何负偏离。所有参数真实有效，设备为全新原厂正品，若参数虚假、设备非全新、无法满足现场使用，我方无条件退货、更换并承担全部责任与损失。
 
报价单位（盖章）：____________________
授权代表人：____________________
日期：______年____月____日





